**Приложение № 6**

к договору энергоснабжения

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Значения соотношения потребления активной и реактивной мощности**

В соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 года №49 :

Предельные значения коэффициента реактивной мощности

|  |  |
| --- | --- |
| Положение точки присоединения потребителя к электрической сети | tg фи |
| напряжением 110 кВ (154 кВ) | 0,5 |
| напряжением 35 кВ (60 кВ) | 0,4 |
| напряжением 6-20 кВ | 0,4 |
| напряжением 0,4 кВ | 0,35 |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Гарантирующий поставщик»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  М.П. | **«Потребитель»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  М.П. |